**输尿管肾镜技术参数**

**一、名称：输尿管肾镜**

**二、数量 ：2条**

**三、技术参数**

▲1、纤维输尿管肾镜，5万像素，图像无扭曲，平面图像，超广角；

▲2、12°光学视管，工作直径：8/9.8Fr.，工作通道：5Fr. ,工作长度430mm；

▲3、镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；

4、目镜符合ISO标准

**四、配置包括**

|  |  |
| --- | --- |
| 1、主镜 | 1条 |
| 2、气球 | 1个 |
| 3、清洗刷 | 1条 |
| 4、封帽 | 2个 |
| 5、垫圈，10个/包 | 1包 |
| 6、接头 | 1个 |